|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| 1. Базовая машина | Трактор BELARUS тягового класса 1,4 |
| 1. Тип косилки | Монтируемая |
| 1. Рабочая скорость, м/с (км/ч) | 0,13-1,3 (0,5-5,0) |
| 1. Транспортная скорость, км/ч, не более | 18 |
| 1. Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м, не более | 6,0 |
| 1. Габаритные размеры косилки с трактором, мм, не более:   - в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы):  - длина  - ширина  - высота  - в транспортном положении:  - длина  - ширина  - высота | 4000  7500  2900  4000  2550  2900 |
| 1. Масса косилки с трактором, кг, не более:   - конструктивная  - эксплуатационная | 5000  5350 |
| 1. Масса оборудования без трактора, кг, не более | 970 |
| 1. Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| 1. Тип рабочего органа, м, не менее | Роторный |
| 1. Ширина захвата рабочего органа, м, не менее | 1,6 |
| 1. Масса рабочего органа, кг, не более | 160 |
| 1. Производительность, м2/с (га/ч), не менее | 0,8 (0,3) |
| 1. Количество роторов | 3 |
| 1. Количество ножей на роторе | 2 |
| 1. Частота вращения роторов, об/мин, не менее | 1650 |
| 1. Диаметр стебля срезаемой растительности, мм, не более | 20 |